Частное производственно-торговое унитарное предприятие «ТигерЛесЭкспорт»
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223141, Минская обл., Логойский р-н, г.Логойск, ул.Минская, д.20, пом.26 

тел/факс 8 (01774) 28 331 УНП 690860412, ОКПО 500191576000

р/с BY41 PJCB 3012 0543 3210 0000 0933

«Приорбанк» ОАО ЦБУ 115 г. Минск, ул. Кропоткина, 91, код PJCBBY2X 
оф. сайт - tiger.by, эл. почта – tigers@tut.by
отдел продаж +375 44 737 90 47, +375 44 737 65 43, tiger-sales@yandex.by; 
ремонт и сервис + 375 29 120 03 45, tiger-servis@yandex.by
КОММЕРЧЕСКОЕ    ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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Частное предприятие «ТигерЛесЭкспорт» предлагает поставить полуприцеп лесотранспортный ТИГЕР, в комплектации без трактора, далее по тексту – «товар». 

Товар предназначен для сбора и вывозки древесины (сортиментов длиной 1,5-6,0 м) с лесосек и промскладов к автомобильным дорогам или к нижнему складу, сортировки древесины, выполнения погрузочно-разгрузочных и штабелевочных работ.

Обслуживающий персонал – 1 человек в смену.

Предлагаемые условия поставки: 

Товар новый, не бывший в эксплуатации, 2023 года выпуска.
Условия оплаты: 100 % предоплата. 
	№ 
п/п
	Наименование товара
	Цена реализации без НДС, 

BYN/RUB

	1
	Полуприцеп лесотранспортный ТИГЕР, модель 7 680 (с гидроманипулятором К-06.00.00.000)
	53 820,00

	2
	Полуприцеп лесотранспортный ТИГЕР, модель 11 680 (с гидроманипулятором К-06.00.00.000)
	59 760,00

	3
	Полуприцеп лесотранспортный ТИГЕР, модель 14 800 (с гидроманипулятором К-08.00.00.000)
	68 700,00

	4
	Полуприцеп лесотранспортный ТИГЕР, модель 15 800 (с гидроманипулятором К-08.00.00.000)
	73 400,00

	4
	Полуприцеп лесотранспортный ТИГЕР, модель 14 800 2WD (с гидроманипулятором К-08.00.00.000)
	126 750,00

	5
	Полуприцеп лесотранспортный ТИГЕР, модель 14 800 4WD (с гидроманипулятором К-08.00.00.000)
	144 250,00

	6
	Гидроманипулятор ТИГЕР 680
	37 490,00


	7
	Гидроманипулятор ТИГЕР 800
	41 630,00


Срок поставки товара: в течение 30-60 календарных дней от даты предоплаты, в зависимости от модели. 

Место поставки товара: самовывоз со склада поставщика: г. Логойск, ул. Минская, 20.
Гарантийный срок эксплуатации на товар: 24 месяца от даты поставки, но не более 2 000 маш.час.
Послегарантийное обслуживание осуществляется по отдельному договору. 

Вместе с ТТН выдаются документы, необходимые для регистрации товара в органах гостехнадзора: ПСМ, тех. паспорт и руководство по эксплуатации на русском языке.
Спецификация, комплектация и техническая характеристика товара:
	Полуприцеп лесотранспортный ТИГЕР:

	Трактор Покупателя комплектуется механизмом поворотного сиденья, защитной решеткой заднего стекла кабины, дополнительным аккумуляторным ящиком.

	Полуприцеп лесотранспортный ТИГЕР 7 680:
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	Рамной конструкции из профильной трубы 180*100*8 мм

	Оборудован балкой с гидроуправляемыми аутригерами, пневматической тормозной системой и световой сигнализацией в соответствии с требованиями ГАИ РБ.

	Грузоподъемность (максимальная), кг
	7 000

	Длина грузового отсека, мм 
	3 500

	Максимальная длина перевозимых лесоматериалов, м 
	4,0

	Количество коников-стоек, пары
	3 (6 гнутых стоек), в том числе 2 пары (4 штук) съемные

	Масса, кг 
	2400

	Ход (конструкция)
	Двух опорный усиленный (балансирная)

	Тип балансира
	Прямой

	Дорожный просвет (клиренс), мм
	375

	Шины:
	500/50-17

	Полуприцеп лесотранспортный ТИГЕР 11 680:
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	Рамной конструкции из профильной трубы 180*140*8 мм

	Оборудован балкой с гидроуправляемыми аутригерами, пневматической тормозной системой и световой сигнализацией в соответствии с требованиями ГАИ РБ.

	Грузоподъемность (максимальная), кг
	11 000 

	Длина грузового отсека, мм 
	4 500

	Количество коников-стоек, пары
	4 (8 гнутых стоек), в том числе 3 пары (6 штук) съемные

	Масса, кг 
	2 900 

	Ход (конструкция)
	Трех опорный усиленный (балансирная)         

	Тип балансира
	Прямой

	Дорожный просвет (клиренс), мм
	420

	Шины:
	16,5/70-18 КФ 97, (10 слоев)

	Полуприцеп лесотранспортный ТИГЕР 14 800:
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	Рамная - сварная конструкции из профильной трубы 180*140*8 мм 

	Оборудован балкой с гидроуправляемыми аутригерами, пневматической тормозной системой и световой сигнализацией в соответствии с требованиями ГАИ РБ.

	Грузоподъемность (максимальная), кг
	14 000 

	Длина грузового отсека, мм 
	4 500

	Количество коников-стоек, пары
	4 (8 гнутых стоек), в том числе 3 пары (6 штук) съемные

	Масса, кг 
	3 250 

	Ход (конструкция)
	Трех опорный усиленный (балансирная)

	Тип балансира
	Прямой

	Дорожный просвет (клиренс), мм
	420

	Шины:
	16,5/70-18 КФ 97, (14 слоев)

	Полуприцеп лесотранспортный ТИГЕР, вариант 14 800 2WD:
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	Рамной конструкции из профильной трубы 180*140*8 мм

	Оборудована балкой с гидроуправляемыми аутригерами, пневматической тормозной системой, и световой сигнализацией в соответствии с требованиями ГАИ РБ.

	Грузоподъемность  (максимальная), кг
	14 000

	Длина грузового отсека, мм 
	4 500

	Количество  коников-стоек, пары
	4 (8 прямых стоек), в том числе 3 пары (6 штук) съемные

	Ход (конструкция)
	Трех опорный усиленный (балансирная)                                                

	Тип балансира
	Арочный

	Дорожный просвет, мм
	610

	Система гидропривода полуприцепа 2WD:

	Гидравлический привод тележки обеспечивается двумя героторными гидромоторами, установленными в ступицу, которые управляются соответствующим гидравлическим блоком с электронным управлением. Управление предусматривает подключение и отключение гидропривода

	Ход приводной – 2WD 
	Привод от двух героторных гидромоторов

	Наличие гидравлического дифференциала 
	нет

	Блокировка дифференциала
	Нет

	Шины:
	550/45-22.5 BKT FLOTATION TL (20 слоев)

	Характеристики гидромоторов 

	Рабочий объем одного гидромотора
	630 см3

	Номинальное давление:
	30 МПа

	Максимальное давление
	35 МПа

	Расход на мотор
	40 л/мин

	Характеристики системы гидропривода полуприцепа (трактор Беларус 1221.3*) 

	Производительность насоса (номинальная) 
	80 л/мин

	Производительность насоса (максимальная)
	95 л/мин

	Перераспределяемая мощность трактора на полуприцеп
	от 40 до 55 л.с.

	Давление, максимальное
	35 МПа

	Полуприцеп лесотранспортный ТИГЕР, вариант 14 800 4WD:
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	Рамной конструкции из профильной трубы 180*140*8 мм

	Оборудована балкой с гидроуправляемыми аутригерами, пневматической тормозной системой, и световой сигнализацией в соответствии с требованиями ГАИ РБ.

	Грузоподъемность  (максимальная), кг
	14 000

	Длина грузового отсека, мм 
	4 500

	Количество  коников-стоек, пары
	4 (8 прямых стоек), в том числе 3 пары (6 штук) съемные

	Ход (конструкция)
	Трех опорный усиленный (балансирная)                                                

	Тип балансира
	Арочный

	Дорожный просвет, мм
	610

	Система гидропривода полуприцепа 4WD:

	Гидравлический привод тележки обеспечивается четырьмя героторными гидромоторами, (2 из них с пневматическими тормозами) установленными в ступицу, которые управляются соответствующим гидравлическим блоком с электронным управлением. Привод предусматривает переключение между 2WD и 4WD.

	Ход приводной – 4WD (задняя ось со встроенными гидравлическими тормозами)
	Привод от четырех героторных гидромоторов

	Наличие гидравлического дифференциала 
	Да

	Блокировка дифференциала
	Нет (перераспределение нагрузки между колесами)

	Шины:
	550/45-22.5 BKT FLOTATION TL (20 слоев)

	Характеристики гидромоторов 

	Рабочий объем
	630 см3

	Номинальное давление:
	30 МПа

	Максимальное давление
	35 МПа

	Расход на мотор
	20 л/мин

	Характеристики системы гидропривода полуприцепа (трактор Беларус 1221.3*) 

	Производительность насоса (номинальная) 
	80 л/мин

	Производительность насоса (максимальная)
	95 л/мин

	Перераспределяемая мощность трактора на полуприцеп
	от 40 до 55 л.с.

	Давление, максимальное
	35 МПа

	Гидроманипулятор ТИГЕР 680 (модель К-06.00.00.000 Беларусь):
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	Конструкция опорно-поворотного устройства
	Корпус литой (нижний подшипник роликовый радиально-упорный (конический), верхний – подшипник скольжения) с четырьмя гидроцилиндрами поворота.

	Тип распределителя
	Электромагнитный гидравлический распределитель 

	Управление всеми операциями осуществляется из кабины трактора

	Привод от аксиально-поршневого насоса от ВОМ трактора

	Рекомендуемая производительность насоса, л/мин
	30-60

	Рабочее давление, МПа
	190

	Дополнительный гидробак (установлен на полуприцеп), л
	100

	Количество поворотных цилиндров
	4

	Максимальный вылет стрелы, м
	6,8

	Грузоподъемность: на макс.вылете, кг
	520

	                                   на вылете 4,0 м, кг
	950

	Грузоподъемность (брутто), кНм
	49

	Поворотно-вращающий момент, кНм
	не менее 12

	Макс. мощность poтaторa, kН
	30

	Угол поворота ротатора, º
	∞

	Угол поворота колонны, º
	360

	Макс. площадь раскрытия захвата, кв.м
	0,24

	Вес захвата и ротатора, кг
	123

	Масса крана без распределителя, кг
	790
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	Гидроманипулятор ТИГЕР 800 (модель К-08.00.00.000 Беларусь):
	

	Конструкция опорно-поворотного устройства
	Корпус литой (нижний подшипник роликовый радиально-упорный (конический), верхний – подшипник скольжения) с четырьмя гидроцилиндрами поворота.

	Тип распределителя
	Электромагнитный гидравлический распределитель 

	Управление всеми операциями осуществляется из кабины трактора

	Привод от аксиально-поршневого насоса от ВОМ трактора

	Рекомендуемая производительность насоса, л/мин  
	40-80

	Рабочее давление, МПа 
	180

	Дополнительный гидробак (установлен на полуприцеп), л
	100

	Количество поворотных цилиндров
	4

	Максимальный вылет стрелы, м
	7,50

	Грузоподъемность: на вылете 7,5 м, кг
	800

	                                  на вылете 4,0 м, кг
	1 500

	Угол поворота ротатора, º
	∞

	Угол поворота колонны, мин º
	360 

	Подъемный момент (брутто), кНм
	не менее 75

	Поворотно-вращающийся момент, кНм
	не менее 17

	Макс. грузоподъемность (мощность) ротатора, кН
	40

	Максимальная площадь раскрытия захвата, кв.м
	0,24

	Вес захвата и ротатора, кг
	123

	Вес манипулятора (без захвата, без ротатора), кг
	1 140


Дополнительные опции
	№
	Наименование
	Сумма с НДС 0%, бел. руб.

	1
	Удлинение грузового отсека
	1 000,00

	2
	Дополнительная пара стоек
	750,00

	3
	Распределитель с электроуправлением (ТИГЕР 800)
	2 500,00

	4
	Распределитель с электроуправлением (ТИГЕР 680)
	3 500,00

	5
	Поворотное дышло
	1 500,00

	6
	Арочный балансир
	2 170,00

	7
	Прямые стойки
	2 170,00


Отдел продаж техники: 



По техническим вопросам:
+375 44 737 65 43 Белезяк Антон Викторович 
 +375 44 530 56 21 Петрович Виктор Иванович
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