Внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Челябинский городской округ»                        в части изменения градостроительных регламентов для территориальных зон Б.1, Б.2.1, Б.2.2, Б.2.3.
	ДЕЙСТВУЮЩАЯ РЕДАКЦИЯ
	ПРЕДЛАГАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ

	Б.2.1 зоны административно деловых комплексов 
Основные виды разрешенного использования:
- общественное управление (3.8);
- государственное управление (3.8.1);
- представительская деятельность (3.8.2);
- деловое управление (4.1);
- банковская и страховая деятельность (4.5);
- обеспечение внутреннего правопорядка (8.3);
- обеспечение обороны и безопасности (8.0);
- оказание социальной помощи населению (3.2.2);
- проведение научных исследований (3.9.2);
- гостиничное обслуживание (4.7);
- магазины (4.4);
- общественное питание (4.6);
- оказание услуг связи (3.2.3);
- автомобильный транспорт (7.2);
- обслуживание перевозок пассажиров (7.2.2);
- предоставление коммунальных услуг (3.1.1);
- административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2);
- благоустройство территории (размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов) (12.0.2);
- связь (6.8);
- обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (3.9.1);
- служебные гаражи (4.9);
- хранение автотранспорта (2.7.1);
Вспомогательные и условно разрешенные виды использования без изменений.
Таблица предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства без изменений.
Примечание:
1. * - размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15 % от общей площади дома.
2. ** - размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома.
3. *** - размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20 % общей площади помещений дома.
    Коэффициент плотности застройки (максимальное значение) составляет 2,4.
   Для условного вида разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (2.6), «среднеэтажная жилая застройка» (2.5) применяются предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные для территориальной зоны В.2.2.
Б.2.2 зоны торгово-развлекательных комплексов
Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования без изменений.
Таблица предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства без изменений.
Примечание:
1. * - размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15 % от общей площади дома.
2. ** - размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома.
3. *** - размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20 % общей площади помещений дома.
     Коэффициент плотности застройки (максимальное значение) составляет 2,4.
    Для условного вида разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (2.6), «среднеэтажная жилая застройка» (2.5) применяются предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные для территориальной зоны В.2.2.
Б.2.3 зоны культурно-зрелищных комплексов
Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования без изменений.
Таблица предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства без изменений.
Примечание:
1 * - размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15 % от общей площади дома.
2. ** - размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома.
3. *** - размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20 % общей площади помещений дома.
  Коэффициент плотности застройки (максимальное значение) составляет 2,4.
    Для условного вида разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (2.6), «среднеэтажная жилая застройка» (2.5) применяются предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные для территориальной зоны В.2.2.
	Б.2.1 зоны административно деловых комплексов 
«Основные виды разрешенного использования:
- общественное управление (3.8);
- государственное управление (3.8.1);
- представительская деятельность (3.8.2);
- деловое управление (4.1);
- банковская и страховая деятельность (4.5);
- обеспечение внутреннего правопорядка (8.3);
- обеспечение обороны и безопасности (8.0);
- оказание социальной помощи населению (3.2.2);
- проведение научных исследований (3.9.2);
- гостиничное обслуживание (4.7);
- магазины (4.4);
- общественное питание (4.6);
- оказание услуг связи (3.2.3);
- автомобильный транспорт (7.2);
- обслуживание перевозок пассажиров (7.2.2);
- предоставление коммунальных услуг (3.1.1);
- административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2);
- благоустройство территории (размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов) (12.0.2);
- связь (6.8);
- обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (3.9.1);
- служебные гаражи (4.9);
- хранение автотранспорта (2.7.1);
- оборудованные площадки для занятий спортом (5.1.4).
Вспомогательные и условно разрешенные виды использования без изменений.
Таблица предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства без изменений.
Примечание:
1. * - размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15 % от общей площади дома.
2. ** - размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома.
3. *** - размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20 % общей площади помещений дома.
    Коэффициент плотности застройки (максимальное значение) составляет 2,4.
    Для условного вида разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (2.6), «среднеэтажная жилая застройка» (2.5) применяются предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные для территориальной зоны В.2.2.
 Для условно разрешенного вида использования для индивидуального жилищного строительства (2.1) применяются коэффициенты застройки в соответствии                     с зоной В.1.1 (зоны усадебной и коттеджной индивидуальной жилой застройки).»
Б.2.2 зоны торгово-развлекательных комплексов
Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования без изменений.
Таблица предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства без изменений.
Примечание:
1. * - размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15 % от общей площади дома.
2. ** - размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома.
3. *** - размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20 % общей площади помещений дома.
    Коэффициент плотности застройки (максимальное значение) составляет 2,4.
    Для условного вида разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (2.6), «среднеэтажная жилая застройка» (2.5) применяются предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные для территориальной зоны В.2.2.
 Для условно разрешенного вида использования для индивидуального жилищного строительства (2.1) применяются коэффициенты застройки в соответствии                    с зоной В.1.1 (зоны усадебной и коттеджной индивидуальной жилой застройки).».
Б.2.3 зоны культурно-зрелищных комплексов
Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования без изменений.
Таблица предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства без изменений.
Примечание:
1 * - размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15 % от общей площади дома.
2. ** - размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома.
3. *** - размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20 % общей площади помещений дома.
  Коэффициент плотности застройки (максимальное значение) составляет 2,4.
    Для условного вида разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (2.6), «среднеэтажная жилая застройка» (2.5) применяются предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные для территориальной зоны В.2.2.
 Для условно разрешенного вида использования для индивидуального жилищного строительства (2.1) применяются коэффициенты застройки в соответствии                      с зоной В.1.1 (зоны усадебной и коттеджной индивидуальной жилой застройки).».


