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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
[image: Генератор холодного тумана "5 литров", фото 1]«ГЕНЕРАТОР ХОЛОДНОГО ТУМАНА»

Генератор холодного тумана может применяться для дезинфекции, стерилизации, нейтрализации формальдегида, распыления инсектицидов и других работ.
Отличительная черта генератора тумана заключается в том, что прибор убивает до 95% известных вирусов, бактерий и грибков при дезинфекции помещений с его помощью.

Генератор тумана разбрызгивает жидкость в мельчайшие частицы, так образуется туман. Поверхности даже в труднодоступных местах становятся влажными, средство убивает все микробы и вирусы! Достаточно обработать помещение с его помощью, и потом не нужно будет специально опрыскивать что-то отдельно или протирать. После применения генератора тумана также необходимо проветрить помещение.
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Генератор тумана идеально подходит для дезинфекции в различных помещениях, таких как квартиры, частные дома, больницы, детские сады, школы, кафе, рестораны, бары, торговые центры, офисы, кинотеатры, магазины, гостиницы, теплицы, цеха пищевой промышленности, склады, а также на открытых пространствах.
Устройство абсолютно безопасно для людей и животных и призвано бороться с вредоносными бактериями, вирусами и грибками.

Преимущества данного генератора:
· точная направленность действия, 
· большой радиус действия, 
· хороший инсектицидный эффект, 
· экономия воды и пестицидов, 
· безопасен для людей и животных. 

[bookmark: _GoBack]Помимо этого, для дезинфекции воздуха и пыли требуется лишь небольшое количество пестицидов, более того, капли тумана имеют небольшой диаметр, но их большое количество, которые хорошо распределены и могут быть долго взвешены в воздухе, что способствует эффективной дезинфекции воздуха и пыли.

Технические характеристики:
· Номинальная мощность: 1200 Вт, 
· Емкость: 4,5 л
· Диапазон распыления при статическом ветре: 8-10 метров. 
· Скорость распыления: 150-260 мл / мин.
· Длина провода: 5 метров 
· Размер: 43 * 26 * 43 
· Вес: 4 кг
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Дезинфекция генератором горячего тумана самый быстрый и удобный метод.
Использование генератора тумана станет отличной профилактикой коронавируса!


По вопросам стоимости и наличия обращаться по следующим контактам:
Тел./факс: +7 (351) 211 53 23
E-mail:  info@chzto.ru 
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